



Moment of inertia



ALL

ETABS 設定

* 全選設定 rigid diaphragm，所以梁會沒有軸力，如果要看側力的話，要看柱剪力加上 brace 在該方向吃的軸力。
* 簡而言之：

MRF

1. 強柱弱梁
   * Design check
2. Story drift <= 0.005

EBF

BRB

ETABS 設定紀錄

* Brace 設pin